АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИКШИЦКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2016г № 10 «А»

**Об утверждении норм расхода топлива для трактора**

 Во исполнении пункта 2.2.2. Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств , заключенного между Минипстерством финансов Забайкальского края и администрацией МР «Чернышевский район на 2016 год, Постановления администрации МР «Чернышевский район» от 03.06.2015г № 571 « Об установлении лимитов потребления горюче-смазочных материалов для учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета МР «Чернышшевский район», органов местного самоуправления городских и сельских поселений», в целях обеспечения контроля за расходованием топлива, администрация сельского поселения «Икшицкое» постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 19.05.2016г :

- нормы расхода топлива для тракторной техники администрации с/п «Икшицкое» (приложение 1);

2. Кадровым работникам ознакомить с постановлением всех заинтересованных лиц администрации с/п «Икшицкое».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава с/п «Икшицкое» П.А.Меркулов

Приложение

К постановлению от 19 мая 2016г № 10 А

**НОРМАТИВЫ ЧАСОВОГО РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ТРАКТОРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка трактора | Марка двигателя | Мощность двигателя | Часовой расход топлива | Перемещение своим ходом |
| Под нагрузкой | В остановках |
| МТЗ 80/82 | Д-240Д-243 | 81 | 9,8 | 1,7 | 1,3 |
| ЮМЗ -6 КЛ | Д-65 М | 60 | 5,7 | 1,6 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Норма расхода автомобильного бензина для пусковых двигателей составляет 1,5% от расхода дизельного топлива по норме.

2. На работы , выполняемые на склонах балок и оврагов , нормы расхода топлива устанавливаются с помощью коэффициентов поправки. Коэффициентов поправки приведены в таблице 1.

3. Агрегат обрабатывает только тракторопроходимые , с точки зрения безопасности участки где 12◦, элементы рельефа свыше 12◦ объезжаются .